|  |  |
| --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – III CZĘŚĆ ZAMOWIENIA**  **Urządzenie kuchni – zmywalnia i wydawalnia** |
| Lp | **Opis i wymiary przedmiotu zamówienia** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. brutto** | **Cena łączna brutto** |
|  | Urządzenie kuchni – zmywalnia i wydawalnia**ZMYWALNIA:** | kpl | 1 |  |  |
|  | stół ze zlewem 2-kom.(P),bez półki 1500x600x850 mm• Stół spawany• Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślepiony)• Stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm• Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów• Komory zlewu po prawej stronieMateriał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1500, | szt | 1 |  |  |
|  | napełniacz z wylewką | szt | 1 |  |  |
|  | zmywarko wyparzarka, uniwersalna, dozownik płynu myjącego, P3.4/4.9 kW, U 230/400 V• nowoczesny design• profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania• sterownie elektromechaniczne• czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniającykomfort pracy• ergonomiczny uchwyt• przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1• maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm• precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego• cykl mycia 120 s lub 180 s• wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h• pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)• kontrolki temperatury pracy bojlera i komory• 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)• zużycie wody 2,5 l/cykl• moc grzałki komory - 2 kW• moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW• kosz 500x500 mm• w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce• uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V• opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego• urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody• płyn do mycia i nabłyszczania w cenie• w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia rekomendowaneprzez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia• wysokość komory wsadowej ~370 mmMoc zainstalowana (kW): 5.4/6.9, Moc grzałki bojlera (kW): 3/4.5, Napięcie - U (V): 230/400,Napięcie - U (V): 400/230, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 835,Głębokość - D (mm): 665, Szerokość - W (mm): 565, | szt | 1 |  |  |
|  | podstawa do zmywarko wyparzarki uniwersalnejWysokość - H (mm): 450, Głębokość - D (mm): 556, Szerokość - W (mm): 574, | szt | 1 |  |  |
|  | manualny zmiękczacz 12 l• maksymalna temperatura przepływającej wody +45°C• wkład należy regenerować solą NaCl• urządzenie zmniejszające twardość wody• zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę grzałekPojemność - V (l): 12, | szt | 1 |  |  |
|  | stół przyścienny bez półki 1100x600x850 mm spawany• stół spawany• możliwość zamontowania podwieszanej szuflady 982324041Materiał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1100, | szt | 1 |  |  |
|  | stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (P),drzwi suwane1600x600x850 mm• Stół spawany• Przestawna półka• Głębokość szuflad 200 mm• Możliwy montaż zamka szuflady 982320001, drzwi suwane 982320002• Szuflady po prawej stronieMateriał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość -D (mm): 600, Szerokość - W (mm): 1600, Ilość szuflad (szt): 2, | szt | 1 |  |  |
|  | szafa przelotowa, drzwi suwane 800x500x1800 mm• Konstrukcja spawana• Możliwy montaż zamka 98232002• Dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałeMateriał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: spawana, Wysokość - H (mm): 1800,Głębokość - D (mm): 500, Szerokość - W (mm): 800, | szt | 1 |  |  |
|  | **WYDAWALNIA** | szt | 1 |  |  |
|  | szafa chłodnicza 130 l, wnętrze z ABS, biała lakierowana• w komplecie 3 półki• nośność półek do 8 kg• cichy agregat• posiada wymuszony obieg powietrza• urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)• elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem• wbudowany zamek na klucz• nowoczesna konstrukcja• automatyczne odszranianie• wymiary półek WxD: 505x365 mm• czynnik chłodniczy R134a 100g• minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm• wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznegoKlasa energetyczna: B, Napięcie - U (V): 230, Wysokość - H (mm): 850, Głębokość - D (mm): 600,Szerokość - W (mm): 600, Pojemność - V (l): 78, Roczne zużycie energii (kWh/rok): 511,Klasa klimatyczna: 4, Dobowe zużycie energii (kWh/dzień): 1.4, | szt | 1 |  |  |
| 10 | półka wisząca, przestawna, podwójna 1000x300x660 mm• prosty montażMateriał wykonania: stal nierdzewna, Konstrukcja: skręcana, Wysokość - H (mm): 660, Głębokość -D (mm): 300, Szerokość - W (mm): 1000, | szt | 2 |  |  |
| 11 | wózek kelnerski 2-półkowy• wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm• maksymalne obciążenie do 75 kg na półkę• idealne do gastronomii• gumowe kółka z hamulcami• do samodzielnego montażuSamodzielny montaż: Tak, Materiał wykonania: stal nierdzewna, Wysokość - H (mm): 920,Głębokość - D (mm): 540, Szerokość - W (mm): 860, | szt | 2 |  |  |