|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – I CZĘŚĆ ZAMOWIENIA**  **Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią wraz z dostawą** | | | | |
| Lp | **Opis i wymiary przedmiotu zamówienia** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. brutto** | **Cena łączna brutto** |
|  | Wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią wraz z dostawą tj:  - **Zagroda przedszkolaka (piaskownica bez piasku)** - Urządzenie dla większej grupy dzieci, obejmuje piaskownicę, zabawę w kółko-krzyżyk, labirynt, rysowanie po tablicy, zabawę w sklepik i domek –   * urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego * słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna litego sosnowego przecieranego krzyżowo (z pominięciem rdzenia), opcjonalnie z drewna klejonego * montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych. * elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo * daszki drewniane , opcjonalnie z tworzywa epoksydowego ze sklejki laminowanej , HDPE * balustrady i elementy dekoracyjne wykonane z HDPE, opcjonalnie z HPL lub sklejki * urządzenie montowane na stałe w gruncie. * Wymiary (m) wys x szer x dł 2,16×3,61×4,40 (+/- 5%) * Obszar bezpiecznej obwiedni 6,61×7,40 (+/- 5%) * Wys. swobodnego upadku HIC 0,30 (+/- 5%) * Pow. strefy bezpieczeństwa 47m2 (+/- 5%) * Głębokość posadowienia 50cm (+/- 5%)   - **bujak HDPE na sprężynie konik -**   * korpus bujaka wykonany z z HDPE * sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo * uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa * siedzisko z z HDPE * urządzenie montowane na stałe w gruncie * Wymiary (m) wys x szer x dł 0,84 x 0,25 x 0,88 (+/- 5%) * Wys. swobodnego upadku HIC 0,50m (+/- 5%) * Wymagana nawierzchnia darń/gleba * Obszar bezpiecznej obwiedni 3,25 x 3,88 (+/- 5%) * Pow. strefy bezpieczeństwa 10m2 (+/- 5%) * Przedział wiekowy 1-6 lat * Głębokość posadowienia 40 cm (+/- 5%)   - **bujak HDPE na sprężynie autko**   * korpus bujaka wykonany z z HDPE * sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo * uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa * siedzisko z z HDPE * urządzenie montowane na stałe w gruncie * Wys. swobodnego upadku HIC 0,50m (+/- 5%) * Wymiary (m) wys x szer x dł 0,81 x 0,25 x 0,85 (+/- 5%) * Obszar bezpiecznej obwiedni 3,25 x 3,85 (+/- 5%) * Wymagana nawierzchnia darń/gleba * Pow. strefy bezpieczeństwa 11m2 (+/- 5%) * Przedział wiekowy 1-6 lat * Głębokość posadowienia 40 cm (+/- 5%)   - **bujak HDPE na sprężynie motor** –   * korpus bujaka wykonany z z HDPE * sprężyna stalowa z drutu fi 20mm ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo * uchwyty do trzymania i podnóżki z tworzywa * siedzisko z z HDPE * urządzenie montowane na stałe w gruncie * Wys. swobodnego upadku HIC 0,50m * Wymiary (m) wys x szer x dł 0,81 x 0,25 x 0,85 (+/- 5%) * Obszar bezpiecznej obwiedni 3,25 x 3,85 (+/- 5%) * Wymagana nawierzchnia darń/gleba * Pow. strefy bezpieczeństwa 11m2 (+/- 5%) * Przedział wiekowy 1-6 lat * Głębokość posadowienia 40 cm (+/- 5%)   - **zestaw** **dla żłobka**-   * słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo * montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych * elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym * daszek z HPL/ opcjonalnie z tworzywa epoksydowego * balustrady pełne z HPL opcjonalnie z HDPE * szczeble drabinek ocynkowane / opcjonalnie dodatkowo malowane * ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE l , lub epoksydowa / opcjonalnie/ * urządzenie montowane na stałe w gruncie. * Głębokość posadowienia 50cm   - **Ławko- stół przedszkolny** - wykonania: konstrukcja metalowa , blat i siedziska z płyty HDPE  - **Regulamin placu zabaw na drewnianym słupku** –   * słupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo * elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo / opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym * daszek z HDPE * tablica z treścią regulaminu zamontowana na sklejce * montaż do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych * urządzenie montowane na stałe w gruncie * Wymiary (m) wys x szer x dł 2,15 x 0,20 x 0,66 * Głębokość posadowienia 70cm | Szt | 1 |  |  |