|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ – II CZĘŚĆ ZAMOWIENIA**  **Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny**  **Urządzenia drukujące i graficzne**  **Urządzenia piorące**  **sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego wyroby zaprowiantowania** | | | | |
| Lp | **Opis i wymiary przedmiotu zamówienia** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. brutto** | **Cena łączna brutto** |
|  | Radioodtwarzacz  • moc wzmacniacza - 2 W • tuner radiowy FM • wyświetlacz LCD odtwarzacz CD, WMA i MP3 • port USB i wejście audio 3,5 mm • dynamiczne wzmocnienie basów • dźwięk stereo • zasilacz (w zestawie) lub baterie - 6 x LR14 | Szt. | 2 |  |  |
|  | telewizor 41 cal | szt. | 2 |  |  |
|  | odtwarzacza DVD | Szt. | 2 |  |  |
|  | Odkurzacz  Dane techniczne:  Ciężar 14,4 kg, Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 596 mm, Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W, Wielkość przepływu maks. 3900 l/min, Podciśnienie maks. 24000 Pa, Powierzchnia filtracyjna 6318 cm², Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7,5 m, Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l, Pobór mocy 350-1200 W, Szereg norm EN 60745 60335-2-69, Tolerancja błędu (hałas) K 3 Db8000,00, Poziom ciśn. akust. (A) LpA 71 dB[A] Moc 1200 W, pojemność zbiornika 7l . | Szt. | 2 |  |  |
|  | laptop z oprogramowaniem | szt. | 2 |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | szt. | 1 |  |  |
|  | Lampa antybakteryjna  Lampa bakteriobójcza NBVE 110 P napięcie zasilania: 230 V 50 Hz pobór mocy: 115 VA element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV55W trwałość promiennika : 8000 h wydajność wentylatora: 199 m3 / h dezynfekowana kubatura: 45-90 m3 zasięg działania lampy: 18-36 m2 klasa zabezpieczenia ppor.: I typ obudowy : IP 20 wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm wymiary: 600 x 1740 x 600 mm masa: 13,5 kg | Szt. | 4 |  |  |
|  | Pralka  Pralka automatyczna o następujących parametrach: Sposób załadunku: od przodu Wymiary bez elementów wystających (GxSxW): 44,4 x 60 x 85 cm Regulacja prędkości wirowania: skokowa Dobór wody do wielkości załadunku: automatyczny Programator (sterowanie) : elektroniczny Wyświetlacz elektroniczny: tak Opóźnienie startu pracy: płynne Wyświetlacz LCD Pojemność znamionowa (kg): 6 kg Klasa energetyczna: A+++ Klasa wirowania : C Maksymalna prędkość wirowania (obr/min): 1200 obr/min Poziom hałasu (pranie/wirowanie) 56 dB / 73 dB Zużycie prądu: 0,69 kWh Zużycie wody (litr): 46 litrów Klasa prania: A Wbudowane zabezpieczenie przed zalaniem, blokada panelu sterowania, blokada przedwczesnego otwarcia | Szt. | 1 |  |  |
|  | Suszarka  suszarka kondensacyjna w kolorze białym, o głębokości 58 cm, pojemności wsadu 7 kg, w klasie energetycznej B. Kolor korpusu biały | Szt | 1 |  |  |
|  | Lodówka do przechowywania próbek żywności  2 półki w komplecie na drzwiach instrukcja pobierania i przechowywania próbek urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (białe) w komplecie flamaster do podpisywania próbek w komplecie do chłodziarki załączonych jest dziewięć kaset (każda oznaczona) z 8 pojemnikami o pojemności 220 ml w każdej z nich wymiary: 470x510x840mm (h) pojemność: 95 L temperatura - 8 / +8 napięcie: 230V. | Szt | 1 |  |  |
|  | Płuczko –dezynfekator nocników  Zasilanie 400 V,•Częstotliwość 50-60 Hz,• Moc 4,6 KW, • Posiada cztery programy pracy, • Cyfrowy wyświetlacz, • Temperatura wody myjacej min/maks: 45-60oC, • Ciśnienie wody: 1 - 5 bar, • Przepływ wody 18 l/min, • Głośność: 51,4 dB, • Myjka wykonana ze stali nierdzewnej, • W jednym cyklu myjka, może umyć trzy kaczki lub jeden basen, • Gabaryty komory: 41,5 x 32 x 55 cm, • Gabaryty myjki: 50 x 45 x 161 cm, • Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny, • Gwarancja 6-miesiecy, | Szt | 1 |  |  |
|  | Zestaw sprzątający  (wózek, wiadro, szczotki, mop) stelaż wykonany ze stali nierdzewnej podstawa wózka wyposażona w 6 kółek skrętnych - wewnętrzny uchwyt z zapinkami na worek o pojemności 120 litrów - worek osłonowy wykonany z materiału wodoodpornego, chroniący worek na odpady - worek osłonowy otwierany z boku suwakiem ułatwia wyciągnięcie pełnego worka z odpadami - dwie wysuwane kuwety zabezpieczone przed wypadnięciem - cztery wiadra o pojemności 6 litrów z pokrywami - dwa wiadra o pojemności 20 litrów - prasa do wyciskania mopów - waga 36,3 kg | szt. | 1 |  |  |