**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi gminnej we wsi Wygoda**

**o długości 775 m**

**Zamawiający:** Gmina Aleksandrów Kujawski

**Opracował:** mgr inż. Mariusz Żbikowski

**Data opracowania:** marzec 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn. obm.** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
|  | **D.01.00.00** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**  **CPV 45100000-8** |  | | | |
| 1 | D.01.01.01.11 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,775 |  |  |
|  | **D.04.00.00** | **PODBUDOWY**  **CPV 45233320-8** |  | | | |
| 2 | D.04.02.01.11 | Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów | m2 | 39,20 |  |  |
| 3 | D.04.03.01.12 | Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami | m3 | 3,92 |  |  |
| 4 | D.04.03.01.12 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni | m2 | 3139,20 |  |  |
| 5 | D.04.03.02.23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami | m2 | 39,20 |  |  |
| 6 | D.04.03.02.24 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod jezdnią | m2 | 3100,00 |  |  |
| 7 | D.04.03.02.24 | Uzupełnienie pobocza szer. 0,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 438,60 |  |  |
|  | D.05.00.00 | **NAWIERZCHNIE BITUMICZNE**  **CPV 45233220-7** |  | | | |
| 8 | D.05.03.05.28 | Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją | m2 | 3139,20 |  |  |
|  | D.10.00.00 | **INNE ROBOTY** |  |  |  |  |
| 9 | G.10.10.04.11 | Geodezyjny pomiar powykonawczy | km | 0,775 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:**  **Podatek VAT:**  **Ogółem wartość kosztorysowa robót:** | | | | | |  |
|  |
|  |

**Słownie:**