Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 12.12.2016 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

In.271.17.2016.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 08.12.2016 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.17.2016.JZ, dotyczącego „**Przebudowy ulicy Granicznej o długości 380 m w miejscowości Stawki**” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Proszę o zamieszczenie projektu stałej organizacji dla przedmiotowego zadania. Zamawiający zamieścił Specyfikacje Techniczne dla oznakowania pionowego, brak jest projektu SOR.

**Odpowiedź**

Oznakowanie pionowe jest już wykonane i nie wchodzi w zakres projektu.

**Pytanie 2**

Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej do kosztorysu związanej z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego (jeśli dotyczy). Proszę o dodanie do kosztorysu zakresu robót z tym związanych.

**Odpowiedź**

Oznakowanie pionowe jest już wykonane i nie wchodzi w zakres projektu.

**Pytanie 3**

Zgodnie z przekrojami w km od 0+000 do 0+052 (jednostronnie) i od 0+052 do 0+094 (dwustronnie) ma być ułożony ściek korytkowy, co daje ilość 52+42x2=136 m oraz 10 m dla skrzyżowania z drogą wojewódzką, natomiast zgodnie z kosztorysem jest to 99 m. Proszę o potwierdzenie, że należy ułożyć ściek długości jak w kosztorysie lub o naniesienie zmian do kosztorysu.

**Odpowiedź**

Zmieniono ilość w kosztorysie w poz. 17 na 136 m.b.

**Pytanie 4**

Proszę o dodanie brakującej pozycji kosztorysowej związanej z odtworzeniem rowu na długości 200 m + 20 m, o którym mowa w opisie technicznym (skrzyżowanie z drogą wojewódzką).

**Odpowiedź**

Dodano (110m3) odtworzenie rowu na długości 220 m.b. w kosztorysie w pozycji nr 2.

**Pytanie 5**

Proszę o zwiększenie powierzchni profilowania i zagęszczenia z 570 m2 na 2035 m2, ponieważ ten zakres robót należy wykonać na całym odcinku drogi.

**Odpowiedź**

Profilowanie i zagęszczenie jest ujęte w poz. 13 (dodano zapis wraz z profilowaniem i zagęszczeniem).

**Pytanie 6**

Proszę o zwiększenie powierzchni podbudowy z kruszywa gr 20 cm z 570 m2 na 2035 m2, ponieważ zgodnie z przekrojami należy podbudowę gr. 20 cm ułożyć od km 0+000 do km 0+380.

**Odpowiedź**

Nie ma potrzeby zmiany w poz. 12 ponieważ podbudowa kompleksowo została przewidziana tylko w miejscach poszerzeń, które są o zmiennej szerokości. Na całej powierzchni przewidziano tylko uzupełnienie podbudowy zgodnie z poz. 13.

**Pytanie 7**

Proszę o poprawienie pozycji kosztorysowej warstwy ścieralnej w zakresie uziarnienia.

**Odpowiedź**

Wprowadzono zmianą w poz. 15.

**W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót.**

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.