Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 29.03.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

In.271.1.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 28.03.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.1.2017.JZ, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi zużycia energii w każdej z wymienionych w PFU lokalizacji?

Odp.: Tak.

1. Czy „Obwód dedykowany” musi znaleźć się w każdej z  wymienionych w PFU lokalizacji czy tylko w tych, w której zużycie energii jest mniejsze niż zalecana moc instalacji?

Odp.: Tak, musi znaleźć się w każdej lokalizacji wymienionej w punkcie 2.9.

1. Czy po stronie Wykonawcy jest sprzedaż i montaż cyt. „Podgrzewacz Centralnej Wody użytkowej LUB Centralnego Ogrzewania”?

Odp.: Nie. W każdej lokalizacji występuje zasobnik na c.w.u. lub c.o.

1. Czy Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązania jako „Obwód dedykowany”

a) Urządzenie WATTrouter (sterownik automatycznie przekierowujący nadwyżki energii na wybrane urządzenie elektryczne)

– w lokalizacjach gdzie Użytkujący jest już wyposażony w bojler z grzałką AC

b) Urządzenie WATTrouter (sterownik automatycznie przekierowujący nadwyżki energii na wybrane urządzenie elektryczne)

wraz z grzałką AC - w lokalizacjach gdzie Użytkujący jest już wyposażony w bojler

c) Hybrydowy bojler z grzałkami: AC oraz DC

- w lokalizacjach gdzie Użytkujący nie jest wyposażony w bojler

Odp.: W programie PFU podano minimalne wymagania dla inwerterów zgodne z dyrektywami i normami zawartymi w opracowaniu, dotyczącymi zmian w oprogramowaniu pozwalających na uruchomienie funkcji sterowania elementami wykonawczymi po osiągnięciu przez instalację mocy zgodnej z mocą przewidzianą dla obwodu dedykowanego. Zbędnym jest zastosowanie dodatkowych sterowników itp. urządzeń, w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań niż wskazano w powyższym wyjaśnieniu.

1. Czy Zamawiający dopuszcza 5% tolerancji w wadze ogniwa fotowoltaicznego?

Odp. Maksymalną wagę podano w PFU w ogólnych wymaganiach technicznych paneli fotowoltaicznych.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.