Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 29.03.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

In.271.1.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 28.03.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.1.2017.JZ, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Proszę o podanie rodzaju zastosowanego dachu oraz jego pokrycia (dach płaski, skośny, dachówka, blachodachówka lub inny rodzaj pokrycia) przy podanych lokalizacjach, gdzie mają być pobudowane elektrownie fotowoltaiczne na budynkach.

Odp.: Tego typu informacje znajdują się w pfu w tabeli 4.

1. W związku z śladowymi ilościami na rynku modułów fotowoltaicznych w technologii monokrystalicznej o mocy 260 W, Inwestor dopuszcza zastąpienie ich nowocześniejszymi o większej mocy np : 280 W, ale w technologii polikrystalicznej spełniające wymagania techniczne stawiane modułom w SWIZ/PFU?

Odp.: Zamawiający dopuszcza stosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy min. 260 W. Zamawiający dopuszcza stosowanie tylko modułów monokrystalicznych.

1. W związku niemożliwością oferowania przez producentów falowników 3 fazowych o mocy mniejszej niż 3 kW , Inwestor dopuszcza zastosowanie falowników 3 fazowych w instalacjach o mocy nominalnej od 3 kWp, a nie jak zaproponowano w PFU „Instalacje o mocy powyżej 2,5 kW muszą być wyposażone w inwerter 3-fazowy" ?

Odp.: Ze względu na występowanie w określonych lokalizacjach instalacji 3-fazowej Zamawiający przewiduje wyposażyć wszystkie instalacje o mocy powyżej 2,5 kW w falowniki 3-fazowe. Dla instalacji o mniejszych mocach przewiduje się falowniki 1-fazowe.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.