Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 15.04.2016 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

 e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 12.04.2016 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.6.2016.JZ, dotyczącego „Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota – I etap” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym należy wykonać pobocze z destruktu budowlanego, zaś zgodnie z kosztorysem z kruszywa łamanego. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie na pobocza gruzu betonowego?

**Odpowiedź**

Zamawiający zezwala na wykonanie umocnienie poboczy destruktem z czystego kruszonego betonu frakcji 0-31,5 mm.

**Pytanie 2**

Proszę o wskazanie właściwej grubości nawierzchni pobocza. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym pobocze ma grubość 20 cm, zaś zgodnie z kosztorysem 10 cm.

**Odpowiedź**

Wykonywany będzie I etap inwestycji i na tym etapie będzie wykonane umocnienie poboczy kruszywem warstwą grubości 10 cm.

**Pytanie 3**

Zgodnie z opisem technicznym na drodze należy wykonać warstwę ścieralną i wiążącą każda o grubości 4 cm, podbudowę z kruszywa gr. 20 cm oraz warstwę odcinającą gr. 10 cm, zaś zgodnie z kosztorysem należy wykonać tylko 4 cm warstwy ścieralnej i 10 cm podbudowy z kruszywa. Zamawiający udostępnił również dwa różne przekroje przez jezdnię dotyczące tej samej drogi wskazujące na dwie różne konstrukcje jezdni. Proszę o wskazanie właściwej konstrukcji oraz ewentualne uwzględnienie jej w kosztorysie.

**Odpowiedź**

Na tym etapie należy wykonać uzupełnienie podbudowy warstwą grubości 10 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm i to jest wykazane w kosztorysie.

**Pytanie 4**

Proszę o wskazanie właściwej szerokości projektowanej jezdni (wg dokumentacji jest to 4,5 lub 5,0 m).

**Odpowiedź**

Wykonywana będzie jezdnia szerokości  4,50 m.

**Pytanie 5**

Zgodnie z załączonymi SST należy ściąć istniejące pobocza. Czy w zakres zamówienia wchodzi ścięcie poboczy? Jeżeli tak proszę o uwzględnienie powyższego zakresu robót w kosztorysie.

**Odpowiedź**

Nie będzie ścinania poboczy, wykonane będzie korytowanie pod utwardzenie poboczy co jest uwzględnione w zakresie robót .

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszywa wapiennego?

**Odpowiedź**

Zamawiający zezwala na zastosowanie kruszywa wapiennego.

**Pytanie 7**

Proszę o podanie kategorii (KR).

**Odpowiedź**

Przewidziana kategoria drogi KR1.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający zezwoli na rozpoczęcie robót przed 01.07.2016 r.?

**Odpowiedź**

Zamawiający zezwoli na rozpoczęcie robót przed 1.07.2016 r. warunkowo, jeżeli ich zakończenie i rozliczenie nastąpi po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia zadania do realizacji.

**Pytanie 9**

Czy Wykonawca będzie ponosić koszty związane z zajęciem pasa drogowego (wg umowy tak).

**Odpowiedź**

Roboty drogowe nie podlegają opłacie za zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie 10**

Proszę o informacje o jakie pozwolenia rozchodzi się we wzorze umowy § 8 pkt 18.

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisem w decyzji nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przed podjęciem eksploatacji drogi należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie drogi od Starosty aleksandrowskiego zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z upoważnienia którego działa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.

**Pytanie 11**

Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzgodnienie i aktualizacja projektów stałej i czasowej organizacji ruchu? Dlaczego projekty te wymagają aktualizacji?

**Odpowiedź**

Należy uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych w związku z wygaśnięciem zezwolenia z dniem 30 listopada 2015 roku natomiast zezwolenie na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego wygasa z dniem  30 czerwca 2016r.

**Pytanie 12**

Dotyczy wzoru umowy § 6 pkt 2.7) o uzyskaniu zgody od właściwych organów zgody na użytkowanie przedmiotu umowy. O jakie właściwie organy się rozchodzi?

**Odpowiedź**

Patrz punkt 10.

Otrzymują:

1 adresa

2 a/a.