Dodatkowe informacje dotyczące wymiany kotłów:

Kotły powinny być wyposażyć w:

1. sterowanie i powiadamianie telefoniczne (moduł GPS)
2. sterowanie trójdrogowym zaworem mieszającym (sterowanie pogodowe)

Budynek przedszkola w Otłoczynie ul. Szlak bursztynowy wyposażona jest w dwa układy grzewcze: 1 układ mieszaczowy, 2 układ pompowy - stałotemperaturowy

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Służewie wyposażona w jeden układ grzewczy pompowy - stałotemperaturowy.